Spec_month.b	equ 'h'		; char to indicate months
Spec_day.b	equ 'n'		; char to indicate days
Spec_hour.b	equ 'ó'		; char to indicate hours
Spec_min.b	equ 'p'		; char to indicate minutes
Spec_sec.b	equ 'm'		; char to indicate seconds
Spec_volt.b	equ 'V'		; char to indicate Volt (voltage)

Spec_red.b	equ 'P'		; char to indicate RED color
Spec_green.b	equ 'Z'		; char to indicate GREEN color
Spec_yellow.b	equ 'S'		; char to indicate YELLOW color

Trbls_mem_char.b	equ 'M'		; char to indicate trouble memory

WE_LED_bypass.b		equ 'b'		; char to indicate zone bypass
WE_LED_long.b		equ 'L'		; char to indicate zone long violation trouble
WE_LED_lack.b		equ 'N'		; char to indicate zone no violation trouble
WE_LED_1st.b		equ '!'		; char to indicate 1st alarming zone
;(**) WE_LED_TampAl.b	equ 'T'		; char to indicate zone tamper alarm
;(**) WE_LED_Alarm.b	equ 'A'		; char to indicate zone alarm
WE_LED_Tamper.b		equ Spec_box	; char to indicate zone tamper
WE_LED_Viol.b		equ Spec_ball	; char to indicate zone violation
WE_LED_TampMem.b	equ 't'		; char to indicate zone tamper alarm memory
WE_LED_AlMem.b		equ 'a'		; char to indicate zone alarm memory
WE_LED_ok.b		equ Spec_dot	; char to indicate zone is ok


		dc.t 0
MU_funmenu:	; menu - code change
		dc.b "Kód csere    "
		dc.t Is_code
		dc.t {0100000h+Go_code}
MU_user_mn:	; menu - users
		dc.b "Felhasználók "
		dc.t Is_users
		dc.t {0280000h+MU_users}
		; menu - abort voice messaging
		dc.b "Hangüz.megsz."
		dc.t Is_abortVM
		dc.t {0300000h+Go_abortVM}
MU_bps_mn:	; menu - bypasses
		dc.b "Áthidalások  "
		dc.t Is_bypass
		dc.t {0480000h+MU_bypass}
MU_ev_mn:	; menu - view events log
		dc.b "Eseménynapló "
		dc.t Is_events
		dc.t {0500000h+Go_events}
MU_sett_mn:	; menu - settings
		dc.b "Beállítások  "
		dc.t Is_sets
		dc.t {0680000h+MU_settings}
		; menu - view troubles
		dc.b "Rendsz.áll.  "
		dc.t IS_7
		dc.t {0700000h+UF_7}
		; menu - output control
		dc.b "Vezérlés     "
		dc.t Is_ctrl
		dc.t {0800000h+Go_ctrl}
MU_test_mn:	; menu - tests
		dc.b "Tesztek      "
		dc.t Is_tests
		dc.t {0980000h+MU_tests}
MU_serv_mn:	; menu - service and download
		dc.b "Szerviz      "
		dc.t Is_sermenu
		dc.t {0080000h+MU_servmenu}
		; menu - end of menu
		dc.b 0
		dc.t 0


		dc.t 0
MU_events:	; menu - All events
		dc.b "Összes       "
		dc.t Is_always
		dc.t {0100000h+Go_ev_all}
		; menu - Backup events
		dc.b "Grade2 ment. "
		dc.t Is_always
		dc.t {0200000h+Go_ev_backup}
		; menu - end of menu
		dc.b 0
		dc.t MU_ev_mn


		dc.t 0
MU_servmenu:	; menu - Service Mode
		dc.b "Szervizmód   "
		dc.t Is_UF_00
		dc.t {0000000h+Go_Service}
		; menu - Start DWNL-TEL
		dc.b "TELletölt.ind"
		dc.t Is_DX_tel
		dc.t {0100000h+Go_DX_tel}
 #if {{typ_centrali lt 5} and {VeIP eq 0}}
MU_gsmac:	; menu - Start DWNL-GSM
		dc.b "Start DwnlGSM"
		dc.t Is_DX_gsm
		dc.t {0280000h+MU_DXGSM}
 #endif
		; menu - Start DWNL-RS
 #if {typ_centrali lt 5}
		dc.b "USBletöl.ind."
 #else
		dc.b "RSletölt.ind."
 #endif
		dc.t Is_DWNLRSon
		dc.t {0300000h+Go_DWNLRSon}
		; menu - Finish DWNL-RS
 #if {typ_centrali lt 5}
		dc.b "USBletöl.vége"
 #else
		dc.b "RSletölt vége"
 #endif
		dc.t Is_DWNLRSoff
		dc.t {0400000h+Go_DWNLRSoff}
		; menu - Service permanent access
		dc.b "Foly.sz.hozz"
		dc.b 32
		dc.t Is_not_serv
		dc.t {0500000h+Go_SeAcPerm}
		; menu - Service access time
		dc.b "Hozzáfér.idő "
		dc.t Is_SeAcTime
		dc.t {0600000h+Go_SeAcTime}
		; menu - Start DWNL-ETHM-1
		dc.b 69,84,72,77,45,49,Arr_right,68,76,79,65,68,88
		dc.t Is_ETHMon
		dc.t {0700000h+Go_ETHMon}
 #if {{typ_centrali lt 5} and {VeIP eq 0}}
		; menu - Start DWNL-GPRS
		dc.b 71,80,82,83,Arr_right,68,76,79,65,68,88,32,32
		dc.t Is_GPRSon
		dc.t {0800000h+Go_GPRSon}
 #endif
		; menu - end of menu
		dc.b 0
		dc.t MU_serv_mn


 #if {{typ_centrali lt 5} and {VeIP eq 0}}
		dc.t 0
MU_DXGSM:	; menu - DWNL GSM audio
		dc.b "GSM audio    "
		dc.t Is_DX_gsm
		dc.t {0100000h+Go_DX_gsm}
		; menu - DWNL GSM CSD
		dc.b "GSM CSD      "
		dc.t Is_DX_gsm
		dc.t {0200000h+Go_DX_csd}
		; menu - end of menu
		dc.b 0
		dc.t MU_gsmac
 #endif


		dc.t 0
MU_settings:	; menu - Autoarm defer
		dc.b "A.éles. elh. "
		dc.t Is_def
		dc.t {0100000h+Go_def}
		; menu - RTC setting
		dc.b "RTC óra      "
		dc.t Is_RTC
		dc.t {0200000h+Go_RTC}
		; menu - timer setting
		dc.b "Időzítők     "
		dc.t Is_timer
		dc.t {0300000h+Go_timer}
		; menu - tel. setting
		dc.b "Tel. számok  "
		dc.t Is_nrtel
		dc.t {0400000h+Go_nrtel}
		; menu - messaging clearing codes setting
		dc.b "Üz.törl. kód "
		dc.t Is_nrkas
		dc.t {0500000h+Go_pwdcds}
		; menu - end of menu
		dc.b 0
		dc.t MU_sett_mn


		dc.t 0
MU_users:	; menu - new user
		dc.b "Új felh.     "
		dc.t Is_nwusr
		dc.t {0100000h+Go_nwusr}
		; menu - edit user
		dc.b "Felh. szerk. "
		dc.t Is_edusr
		dc.t {0200000h+Go_edusr}
		; menu - remove user
		dc.b "Felh. törlés "
		dc.t Is_rmusr
		dc.t {0300000h+Go_rmusr}
		; menu - end of menu
		dc.b 0
		dc.t MU_user_mn


		dc.t 0
MU_bypass:	; menu - inhibit
		dc.b "Felfüggesztés"
		dc.t Is_inhibit
		dc.t {0100000h+Go_inhibit}
		; menu - isolate
		dc.b "Elszigetelés "
		dc.t Is_isolate
		dc.t {0200000h+Go_isolate}
		; menu - end of menu
		dc.b 0
		dc.t MU_bps_mn


		dc.t 0
MU_tests:	; menu - zone test
		dc.b "Zóna teszt   "
		dc.t Is_always
		dc.t {0100000h+Go_tst_we}
		; menu - output test
		dc.b "Kimenet teszt"
		dc.t Is_always
		dc.t {0200000h+Go_tst_wy}
 #if {{typ_centrali lt 5} and {VeIP eq 0}}
		; menu - ABAX devices / GSM signal level
		dc.b "ABAX/GSM jel."
 #else
		; menu - ABAX devices signal level
		dc.b "ABAX jelszint"
 #endif
		dc.t Fis_tst_abax
		dc.t {0300000h+Go_tst_abax}
		; menu - manual monitoring test
		dc.b "Kézi MS teszt"
		dc.t Fis_tst_trtst
		dc.t {0400000h+Go_tst_trtst}
		; menu - monitoring station 1 test
		dc.b "MS1 teszt    "
		dc.t Fis_tst_trsm1
		dc.t {0500000h+Go_tst_trsm1}
		; menu - monitoring station 2 test
		dc.b "MS2 teszt    "
		dc.t Fis_tst_trsm2
		dc.t {0600000h+Go_tst_trsm2}
		; menu - VERSA version
		dc.b "VERSA verzió "
		dc.t Fis_tst_verV
		dc.t {0700000h+kpd_INFO}
		; menu - expander version
		dc.b "Bővítő verz. "
		dc.t Fis_tst_verE
		dc.t {0800000h+Go_tst_verE}
		; menu - outputs reset
		dc.b "Tápfeszültség"
		dc.t Fis_tst_volt
		dc.t {0900000h+Go_tst_volt}
		; menu - outputs reset
		dc.b "Kimen.v.áll. "
		dc.t Fis_tst_rstWY
		dc.t {0000000h+Go_tst_rstWY}
		; menu - end of menu
		dc.b 0
		dc.t MU_test_mn


		dc.t 0
SRV_mainmenu:
SRV_0_bs:	; service - SM configuration
		dc.b "Szervm. beáll"
		dc.t {0080000h+SRV_0_menu}
SRV_1_bs:	; service - Partitions
		dc.b "Partíciók    "
		dc.t {0180000h+SRV_1_menu}
SRV_2_bs:	; service - Hardware
		dc.b "Hardver      "
		dc.t {0280000h+SRV_2_menu}
SRV_3_bs:	; service - Options
		dc.b "Átfogó param."
		dc.t {0380000h+SRV_3_menu}
SRV_4_bs:	; service - Timers
		dc.b "Időzítők     "
		dc.t {0480000h+SRV_4_menu}
SRV_5_bs:	; service - Monitoring
		dc.b "Felügyelet   "
		dc.t {0580000h+SRV_5_menu}
SRV_6_bs:	; service - Messaging
		dc.b "Üzenés       "
		dc.t {0680000h+SRV_6_menu}
SRV_7_bs:	; service - Answering
		dc.b "Válaszolás   "
		dc.t {0780000h+SRV_7_menu}
SRV_8_bs:	; service - Users templates
		dc.b "Felh.sablonok"
		dc.t {0880000h+SRV_8_menu}
SRV_9_bs:	; service - User menu
		dc.b "Felh. menü   "
		dc.t {0900000h+SF_9}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t 0


		dc.t 0
SRV_0_menu:	; service - End service
		dc.b "Szervmód vége"
		dc.t {0000000h+SF_00}
		; service - VERSA ident.
		dc.b "VERSA azon.  "
		dc.t {0100000h+SF_01}
		; service - DLOADX1 ident.
		dc.b "DLOADX azon. "
		dc.t {0200000h+SF_02}
		; service - DLOADX2 ident.
		;dc.b "DLOADX2 id.  "
		;dc.t {0300000h+SF_03}
		; service - DLOADX1 tel. No
		dc.b "DLOADX tel.  "
		dc.t {0400000h+SF_04}
 #if {{typ_centrali lt 5} and {VeIP eq 0}}
		; service - DLOADX2 tel. No
		dc.b "DLOADX GSM   "
		dc.t {0500000h+SF_05}
 #endif
		; service - SM options
		dc.b "Szervm. opc."
		dc.b 32
		dc.t {0600000h+SF_06}
		; service - Restore all
		dc.b "Összes v.áll."
		dc.t {0700000h+SF_07}
		; service - Restore users
		dc.b "Felh. v.áll. "
		dc.t {0800000h+SF_08}
 #if {typ_centrali ne 4}
		; service - STARTER
		dc.b "INDÍTÓ       "
		dc.t {0900000h+SF_09}
 #endif
		; service - Hide service
		dc.b "Elrejtése SM "
		dc.t {0A00000h+SF_0A}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_0_bs


		dc.t 0
SRV_1_menu:	; service - Partition 1 zones
		dc.b "Part.1 zónák"
		dc.b 32
		dc.t {0100000h+SF_11}
		; service - Partition 2 zones
		dc.b "Part.2 zónák"
		dc.b 32
		dc.t {0200000h+SF_12}
SRV_13_bs:	; service - Partition 1 times
		dc.b "Part.1 idők  "
		dc.t {0380000h+SRV_13_menu}
SRV_14_bs:	; service - Partition 2 times
		dc.b "Part.2 idők  "
		dc.t {0480000h+SRV_14_menu}
		; service - Partition 1 name
		dc.b "Part.1 név   "
		dc.t {0500000h+SF_15}
		; service - Partition 2 name
		dc.b "Part.2 név   "
		dc.t {0600000h+SF_16}
		; service - Partition options
		dc.b "Part. opciók "
		dc.t {0700000h+SF_17}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_1_bs


		dc.t 0
SRV_13_menu:	; service - exit time
		dc.b "Kilép. késlel"
		dc.t {0100000h+SF_131}
		; service - entry time
		dc.b "Belép. késlel"
		dc.t {0200000h+SF_132}
		; service - warning time
		dc.b "Figyelmeztet."
		dc.t {0300000h+SF_133}
		; service - alarm verification time
		dc.b "Ellenőrzés   "
		dc.t {0400000h+SF_134}
		; service - autoarm delay
		dc.b "Autoél.késl. "
		dc.t {0500000h+SF_135}
		; service - autoarm time extension
		dc.b "A-él. elhal. "
		dc.t {0600000h+SF_136}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_13_bs


		dc.t 0
SRV_14_menu:	; service - exit time
		dc.b "Kilép. késlel"
		dc.t {0100000h+SF_141}
		; service - entry time
		dc.b "Belép. késlel"
		dc.t {0200000h+SF_142}
		; service - warning time
		dc.b "Figyelmeztet."
		dc.t {0300000h+SF_143}
		; service - alarm verification time
		dc.b "Ellenőrzés   "
		dc.t {0400000h+SF_144}
		; service - autoarm delay
		dc.b "Autoél.késl. "
		dc.t {0500000h+SF_145}
		; service - autoarm time extension
		dc.b "A-él. elhal. "
		dc.t {0600000h+SF_146}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_14_bs


		dc.t 0
SRV_2_menu:
SRV_21_bs:	; service - expanders
		dc.b "Kez. és Bőv. "
		dc.t {0180000h+SRV_21_menu}
		; service - zones
		dc.b "Zónák        "
		dc.t {0200000h+SF_22}
		; service - outputs
		dc.b "Kimenetek    "
		dc.t {0300000h+SF_23}
SRV_24_bs:	; service - quick control
		dc.b "Gyors.vez.   "
		dc.t {0480000h+SRV_24_menu}
		; service - EOL 1 resistor
 #if {typ_centrali lt 5}
		dc.b "Z1 szám. bev."
 #else
		dc.b "EOL 1 ell.   "
 #endif
		dc.t {0500000h+SF_25}
		; service - EOL 2 resistor
 #if {typ_centrali lt 5}
		dc.b "Z2 szám. bev."
 #else
		dc.b "EOL 2 ell.   "
 #endif
		dc.t {0600000h+SF_26}
 #if {typ_centrali eq 4}
		; service - Z3 zone number
		dc.b "Z3 szám. bev."
		dc.t {0700000h+SF_27}
		; service - Z4 zone number
		dc.b "Z4 szám. bev."
		dc.t {0800000h+SF_28}
 #endif
 #if {typ_centrali gt 5}
		; service - VERSA main panel zones
		dc.b "VERSA zónák  "
		dc.t {0700000h+SF_27}
 #endif
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_2_bs


		dc.t 0
SRV_24_menu:	; service - quick 1#/1* control
		dc.b "Vez. 1#/1*   "
		dc.t {0100000h+SF_241}
		; service - quick 2#/2* control
		dc.b "Vez. 2#/2*   "
		dc.t {0200000h+SF_242}
		; service - quick 3#/3* control
		dc.b "Vez. 3#/3*   "
		dc.t {0300000h+SF_243}
		; service - quick 4#/4* control
		dc.b "Vez. 4#/4*   "
		dc.t {0400000h+SF_244}
		; service - quick 5#/5* control
		dc.b "Vez. 5#/5*   "
		dc.t {0500000h+SF_245}
		; service - quick 6#/6* control
		dc.b "Vez. 6#/6*   "
		dc.t {0600000h+SF_246}
		; service - quick 7#/7* control
		dc.b "Vez. 7#/7*   "
		dc.t {0700000h+SF_247}
		; service - quick 8#/8* control
		dc.b "Vez. 8#/8*   "
		dc.t {0800000h+SF_248}
		; service - quick 9#/9* control
		dc.b "Vez. 9#/9*   "
		dc.t {0900000h+SF_249}
		; service - quick 0#/0* control
		dc.b "Vez. 0#/0*   "
		dc.t {0000000h+SF_240}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_24_bs


		dc.t 0
SRV_21_menu:	; service - expanders identyfication
		dc.b "Azonosítás   "
		dc.t {0100000h+SF_211}
		; service - expanders settings
		dc.b "Beállítások  "
		dc.t {0200000h+SF_212}
SRV_213_bs:	; service - ACU-100 menu
		dc.b "Vez.nélk.mód "
		dc.t {0300000h+SF_213}
		; service - options
		dc.b "Opciók       "
		dc.t {0400000h+SF_214}
		; service - remove ABAX devices
		dc.b "ABAX esz.elt."
		dc.t {0700000h+SF_217}
		; service - remove RX key-fobs
		dc.b "ABAX táv.elt."
		dc.t {0800000h+SF_218}
		; service - remove ABAX key-fobs
		dc.b "RX táv.elt.  "
		dc.t {0900000h+SF_219}
		; service - keypads addresses
		dc.b "Kezelő cím   "
		dc.t {0000000h+SF_210}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_21_bs


		dc.t 0
SRV_213_menu:	; service - new ACU-100 device
		dc.b "Új eszköz    "
		dc.t {0100000h+SF_2131}
		; service - edit ACU-100 device
		dc.b "Eszk.beáll.  "
		dc.t {0200000h+SF_2132}
		; service - remove ACU-100 device
		dc.b "Eszk.eltáv.  "
		dc.t {0300000h+SF_2133}
		; service - ACU-100 zones
		dc.b "Vez.nélk.zóna"
		dc.t {0400000h+SF_2134}
		; service - perform synchronization
		dc.b "Szinkronizál."
		dc.t {0500000h+SF_2135}
		; service - turn test mode on
		dc.b "Teszt mód BE "
		dc.t {0600000h+SF_2136}
		; service - turn test mode on
		dc.b "Teszt mód KI "
		dc.t {0700000h+SF_2137}
		; service - connecting message
		dc.b "Csatl. üzenet"
		dc.t {0800000h+SF_2138}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_213_bs


		dc.t 0
SRV_3_menu:	; service - options
		dc.b "Opciók      "
		dc.b 32
		dc.t {0100000h+SF_31}
		; service - Alarm time in keypads
		dc.b "Kez.riasztidő"
		dc.t {0200000h+SF_32}
		; service - suppress arm status time
		dc.b "Éles.áll.elr."
		dc.t {0300000h+SF_33}
		; service - Max. no AC time
		dc.b "AC hiba kés. "
		dc.t {0400000h+SF_34}
		; service - Max. no TL time
		dc.b "Tel.hiba késl"
		dc.t {0500000h+SF_35}
		; service - RCT clock adjustment
		dc.b "RTC kiigazít."
		dc.t {0600000h+SF_36}
		; service - Winter/summer time changing adjust
		dc.b "Auto.óra.áll."
		dc.t {0700000h+SF_37}
		; service - Summer time begins
		dc.b "Nyári idősz. "
		dc.t {0800000h+SF_38}
		; service - Winter time begins
		dc.b "Téli idősz.  "
		dc.t {0900000h+SF_39}
		; service - Minimal code length
		dc.b "Min.kód hossz"
		dc.t {0000000h+SF_30}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_3_bs


		dc.t 0
SRV_4_menu:	; service - timer 1 name
		dc.b "Időzítő 1 név"
		dc.t {0100000h+SF_41}
		; service - timer 2 name
		dc.b "Időzítő 2 név"
		dc.t {0200000h+SF_42}
		; service - timer 3 name
		dc.b "Időzítő 3 név"
		dc.t {0300000h+SF_43}
		; service - timer 4 name
		dc.b "Időzítő 4 név"
		dc.t {0400000h+SF_44}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_4_bs


		dc.t 0
SRV_7_menu:	; service - Rings to answer
		dc.b "Cseng. vál-ig"
		dc.t {0100000h+SF_71}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_7_bs


		dc.t 0
SRV_8_menu:	; service - Template settings
		dc.b "Beállítások "
		dc.b 32
		dc.t {0100000h+SF_81}
		; service - Template key fob
		dc.b "Távvez.funkc."
		dc.t {0200000h+SF_82}
		; service - Template key fob confirmation
		dc.b "Megerősítések"
		dc.t {0300000h+SF_83}
		; service - Template name
		dc.b "Név          "
		dc.t {0400000h+SF_84}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_8_bs


		dc.t 0
SRV_5_menu:	; service - Monitoring station selection
 #if {TST_MAN eq 0}
		dc.b "Állomások    "
		dc.t {0000000h+SF_50}
SRV_51_bs:	; service - Monitoring station 1
		dc.b "Állomás 1    "
		dc.t {0180000h+SRV_51_menu}
SRV_52_bs:	; service - Monitoring station 2
		dc.b "Állomás 2    "
		dc.t {0280000h+SRV_52_menu}
		; service - SIA options
		dc.b "SIA optciók "
		dc.b 32
		dc.t {0300000h+SF_53}
SRV_54_bs:	; service - Event codes
		dc.b "Eseménykódok "
		dc.t {0480000h+SRV_54_menu}
		; service - Test at
		dc.b "Teszt megh.id"
		dc.t {0500000h+SF_55}
		; service - Test every
		dc.b "Teszt időint."
		dc.t {0600000h+SF_56}
		; service - Test every (when armed)
		dc.b "Teszt (éles.)"
		dc.t {0700000h+SF_57}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_5_bs


		dc.t 0
SRV_51_menu:	; service - Tel. 1 number
		dc.b "Tel. szám    "
		dc.t {0100000h+SF_511}
		; service - Tel. 1 format
		dc.b "Tel. formátum"
		dc.t {0200000h+SF_512}
		; service - Options
		dc.b "Opciók      "
		dc.b 32
		dc.t {0300000h+SF_513}
		; service - Tries count
		dc.b "Próbálk.szám "
		dc.t {0400000h+SF_514}
		; service - Suspension time
		dc.b "Felfügg. idő "
		dc.t {0500000h+SF_515}
SRV_516_bs:	; service - Identifiers
		dc.b "Azonosítók   "
		dc.t {0680000h+SRV_516_menu}
		; service - TELIM/SIA prefix
		dc.b "T./SIA előtag"
		dc.t {0700000h+SF_517}
		; service - TCP/IP monitoring settings
		dc.b "ÁllomásTCP/IP"
		dc.t {0800000h+SF_518}
		; service - SIA-IP acct
		dc.b "SIA-IP acct  "
		dc.t {0900000h+SF_519}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_51_bs


		dc.t 0
SRV_516_menu:	; service - Identifier 1
		dc.b "Azon.1       "
		dc.t {0100000h+SF_5161}
		; service - Identifier 2
		dc.b "Azon.2       "
		dc.t {0200000h+SF_5162}
		; service - Identifier 3
		dc.b "Azon.3       "
		dc.t {0300000h+SF_5163}
		; service - System identifier
		dc.b "Rendsz. azon "
		dc.t {0000000h+SF_5160}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_516_bs


		dc.t 0
SRV_52_menu:	; service - Tel. 2 number
		dc.b "Tel. szám    "
		dc.t {0100000h+SF_521}
		; service - Tel. 2 format
		dc.b "Tel. form.   "
		dc.t {0200000h+SF_522}
		; service - Options
		dc.b "Opciók      "
		dc.b 32
		dc.t {0300000h+SF_523}
		; service - Tries count
		dc.b "Próbálk.szám "
		dc.t {0400000h+SF_524}
		; service - Suspension time
		dc.b "Felfügg. idő "
		dc.t {0500000h+SF_525}
SRV_526_bs:	; service - Identifiers
		dc.b "Azonosítók   "
		dc.t {0680000h+SRV_526_menu}
		; service - TELIM/SIA prefix
		dc.b "T./SIA előtag"
		dc.t {0700000h+SF_527}
		; service - TCP/IP monitoring settings
		dc.b "ÁllomásTCP/IP"
		dc.t {0800000h+SF_528}
		; service - SIA-IP acct
		dc.b "SIA-IP acct  "
		dc.t {0900000h+SF_529}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_52_bs


		dc.t 0
SRV_526_menu:	; service - Identifier 1
		dc.b "Azon.1       "
		dc.t {0100000h+SF_5261}
		; service - Identifier 2
		dc.b "Azon.2       "
		dc.t {0200000h+SF_5262}
		; service - Identifier 3
		dc.b "Azon.3       "
		dc.t {0300000h+SF_5263}
		; service - System identifier
		dc.b "Rendsz. azon "
		dc.t {0000000h+SF_5260}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_526_bs


		dc.t 0
SRV_54_menu:
SRV_541_bs:	; service - Partition 1 codes
		dc.b "Partíció 1   "
		dc.t {0180000h+SRV_541_menu}
SRV_542_bs:	; service - Partition 2 codes
		dc.b "Partíció 2   "
		dc.t {0280000h+SRV_542_menu}
SRV_543_bs:	; service - Zone codes
		dc.b "Zónák        "
		dc.t {0380000h+SRV_543_menu}
SRV_544_bs:	; service - ABAX zone codes
		dc.b "ABAX zónák   "
		dc.t {0480000h+SRV_544_menu}
SRV_545_bs:	; service - Ekspander alarm codes
		dc.b "Bőv.modulok  "
		dc.t {0580000h+SRV_545_menu}
SRV_546_bs:	; service - Ekspander supply codes
		dc.b "Bőv.tápfesz. "
		dc.t {0680000h+SRV_546_menu}
SRV_547_bs:	; service - System codes
		dc.b "Rendszer     "
		dc.t {0780000h+SRV_547_menu}
		; service - TELIM codes
		dc.b "TELIM kódok  "
		dc.t {0000000h+SF_540}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_54_bs


		dc.t 0
SRV_541_menu:	; service - Arm by user
		dc.b "Éles.felh.ált"
		dc.t {0100000h+SF_5411}
		; service - Arm other
		dc.b "Éles.másként "
		dc.t {0200000h+SF_5412}
		; service - Quick arm
		dc.b "Gyors.éles.  "
		dc.t {0300000h+SF_5413}
		; service - Disarm by user
		dc.b "Hat.felh.ált."
		dc.t {0400000h+SF_5414}
		; service - Disarm other
		dc.b "Hat.másként  "
		dc.t {0500000h+SF_5415}
		; service - Clear by user
		dc.b "Helyreáll.fel"
		dc.t {0600000h+SF_5416}
		; service - Clear other
		dc.b "Helyreáll.más"
		dc.t {0700000h+SF_5417}
		; service - Duress
		dc.b "Kényszer     "
		dc.t {0800000h+SF_5418}
		; service - Arming failed
		dc.b "Él.sikertelen"
		dc.t {0900000h+SF_5419}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_541_bs


		dc.t 0
SRV_542_menu:	; service - Arm by user
		dc.b "Éles.felh.ált"
		dc.t {0100000h+SF_5421}
		; service - Arm other
		dc.b "Éles.másként "
		dc.t {0200000h+SF_5422}
		; service - Quick arm
		dc.b "Gyors.éles.  "
		dc.t {0300000h+SF_5423}
		; service - Disarm by user
		dc.b "Hat.felh.ált."
		dc.t {0400000h+SF_5424}
		; service - Disarm other
		dc.b "Hat.másként  "
		dc.t {0500000h+SF_5425}
		; service - Clear by user
		dc.b "Helyreáll.fel"
		dc.t {0600000h+SF_5426}
		; service - Clear other
		dc.b "Helyreáll.más"
		dc.t {0700000h+SF_5427}
		; service - Duress
		dc.b "Kényszer     "
		dc.t {0800000h+SF_5428}
		; service - Arming failed
		dc.b "Él.sikertelen"
		dc.t {0900000h+SF_5429}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_542_bs


		dc.t 0
SRV_543_menu:	; service - Zone alarm
		dc.b "Riasztás     "
		dc.t {0100000h+SF_5431}
		; service - Zone restore
		dc.b "Ria.visszaáll"
		dc.t {0200000h+SF_5432}
		; service - Zone tamper
		dc.b "Szabotázs    "
		dc.t {0300000h+SF_5433}
		; service - Zone tamper restore
		dc.b "Szab. v.állás"
		dc.t {0400000h+SF_5434}
		; service - Zone trouble
		dc.b "Hiba         "
		dc.t {0500000h+SF_5435}
		; service - Zone trouble restore
		dc.b "Hiba visszaál"
		dc.t {0600000h+SF_5436}
		; service - Zone bypass
		dc.b "Áthidalás    "
		dc.t {0700000h+SF_5437}
		; service - Zone unbypass
		dc.b "Áth. törlés  "
		dc.t {0800000h+SF_5438}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_543_bs


		dc.t 0
SRV_544_menu:	; service - Zone communication trouble
		dc.b "Komm.elveszt "
		dc.t {0100000h+SF_5441}
		; service - Zone communication restore
		dc.b "Komm.v.állás "
		dc.t {0200000h+SF_5442}
		; service - Zone battery low
		dc.b "Akku.alacsony"
		dc.t {0300000h+SF_5443}
		; service - Zone battery restore
		dc.b "Akku.v.áll.  "
		dc.t {0400000h+SF_5444}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_544_bs


		dc.t 0
SRV_545_menu:	; service - Expander tamper
		dc.b "Szabotázs    "
		dc.t {0100000h+SF_5451}
		; service - Expander tamper restore
		dc.b "Szab. v.állás"
		dc.t {0200000h+SF_5452}
		; service - Fire alarm
		dc.b "Tűzriasztás  "
		dc.t {0300000h+SF_5453}
		; service - Medical alarm
		dc.b "Orvosiriaszt."
		dc.t {0400000h+SF_5454}
		; service - Panic alarm
		dc.b "Pánikriasztás"
		dc.t {0500000h+SF_5455}
		; service - 3 wrong codes
		dc.b "3 hibás kód  "
		dc.t {0600000h+SF_5456}
		; service - 3 wrong cards
		dc.b "3 hibás kárty"
		dc.t {0700000h+SF_5457}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_545_bs


		dc.t 0
SRV_546_menu:	; service - Expander AC trouble
		dc.b "AC hiba      "
		dc.t {0100000h+SF_5461}
		; service - Expander AC restore
		dc.b "AC visszaáll."
		dc.t {0200000h+SF_5462}
		; service - Expander DC trouble
		dc.b "Akku. hiba   "
		dc.t {0300000h+SF_5463}
		; service - Expander DC restore
		dc.b "Akku.v.áll.  "
		dc.t {0400000h+SF_5464}
		; service - Expander supply output overload
		dc.b "Túlterhelés  "
		dc.t {0500000h+SF_5465}
		; service - Expander supply output ok
		dc.b "Túlterh.v.áll"
		dc.t {0600000h+SF_5466}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_546_bs


		dc.t 0
SRV_547_menu:	; service - Troubles
		dc.b "Hibák        "
		dc.t {0100000h+SF_5471}
		; service - Troubles restore
		dc.b "Hibák v.áll. "
		dc.t {0200000h+SF_5472}
		; service - Other
		dc.b "Egyéb        "
		dc.t {0300000h+SF_5473}
		; service - RTC setting
		dc.b "RTC beállítás"
		dc.t {0400000h+SF_5474}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_547_bs
 #endif


		dc.t 0
SRV_6_menu:	; service - Messaging zone alarms
		dc.b "Zóna riasztás"
		dc.t {0100000h+SF_61}
		; service - Messaging output starts
		dc.b "Kimenet ind. "
		dc.t {0200000h+SF_62}
SRV_63_bs:	; service - Messaging arming
		dc.b "Élesítés     "
		dc.t {0380000h+SRV_63_menu}
SRV_64_bs:	; service - Messaging disarming
		dc.b "Hatástalanít."
		dc.t {0480000h+SRV_64_menu}
SRV_65_bs:	; service - Messaging other sources
		dc.b "Egyéb        "
		dc.t {0580000h+SRV_65_menu}
SRV_66_bs:	; service - Messaging type
		dc.b "Üzenet típus "
		dc.t {0680000h+SRV_66_menu}
SRV_67_bs:	; service - Messaging PAGER parameters
		dc.b "PAGER param. "
		dc.t {0780000h+SRV_67_menu}
		; service - Messaging queue/try count
		dc.b "Sorok/prób.  "
		dc.t {0800000h+SF_68}
		; service - Messaging messages
		dc.b "Üzenetek     "
		dc.t {0900000h+SF_69}
		; service - Messaging telephones
		dc.b "Telefonok    "
		dc.t {0000000h+SF_60}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_6_bs


		dc.t 0
SRV_63_menu:	; service - partition 1 by user
		dc.b "Part.1 felh. "
		dc.t {0100000h+SF_631}
		; service - partition 1 others
		dc.b "Part.1 egyéb "
		dc.t {0200000h+SF_632}
		; service - partition 2 by user
		dc.b "Part.2 felh. "
		dc.t {0300000h+SF_633}
		; service - partition 2 others
		dc.b "Part.2 egyéb "
		dc.t {0400000h+SF_634}
		; service - arming partition 1 failed
		dc.b "P1 él.sikert."
		dc.t {0500000h+SF_635}
		; service - arming partition 2 failed
		dc.b "P2 él.sikert."
		dc.t {0600000h+SF_636}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_63_bs


		dc.t 0
SRV_64_menu:	; service - partition 1 by user
		dc.b "Part.1 felh. "
		dc.t {0100000h+SF_641}
		; service - partition 1 others
		dc.b "Part.1 egyéb "
		dc.t {0200000h+SF_642}
		; service - partition 2 by user
		dc.b "Part.2 felh. "
		dc.t {0300000h+SF_643}
		; service - partition 2 others
		dc.b "Part.2 egyéb "
		dc.t {0400000h+SF_644}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_64_bs


		dc.t 0
SRV_65_menu:	; service - tamper alarm
		dc.b "Szab. riaszt."
		dc.t {0100000h+SF_651}
		; service - tamper restore
		dc.b "Szab. v.állás"
		dc.t {0200000h+SF_652}
		; service - AC trouble
		dc.b "AC hiba      "
		dc.t {0300000h+SF_653}
		; service - AC restore
		dc.b "AC visszaáll "
		dc.t {0400000h+SF_654}
		; service - akku trouble
		dc.b "Akku. hiba   "
		dc.t {0500000h+SF_655}
		; service - akku restore
		dc.b "Akku.v.áll.  "
		dc.t {0600000h+SF_656}
		; service - tel. line restore
		dc.b "Tel.v.v.áll. "
		dc.t {0700000h+SF_657}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_65_bs


		dc.t 0
SRV_66_menu:	; service - Messaging type for tel. 1
		dc.b "Tel1 üzen.típ"
		dc.t {0100000h+SF_661}
		; service - Messaging type for tel. 2
		dc.b "Tel2 üzen.típ"
		dc.t {0200000h+SF_662}
		; service - Messaging type for tel. 3
		dc.b "Tel3 üzen.típ"
		dc.t {0300000h+SF_663}
		; service - Messaging type for tel. 4
		dc.b "Tel4 üzen.típ"
		dc.t {0400000h+SF_664}
		; service - Messaging type for tel. 5
		dc.b "Tel5 üzen.típ"
		dc.t {0500000h+SF_665}
		; service - Messaging type for tel. 6
		dc.b "Tel6 üzen.típ"
		dc.t {0600000h+SF_666}
		; service - Messaging type for tel. 7
		dc.b "Tel7 üzen.típ"
		dc.t {0700000h+SF_667}
		; service - Messaging type for tel. 8
		dc.b "Tel8 üzen.típ"
		dc.t {0800000h+SF_668}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_66_bs


		dc.t 0
SRV_67_menu:	; service - Messaging PAGER 1 parameters
		dc.b "PAGER 1      "
		dc.t {0100000h+SF_671}
		; service - Messaging PAGER 2 parameters
		dc.b "PAGER 2      "
		dc.t {0200000h+SF_672}
		; service - end of menu
		dc.b 0
		dc.t SRV_67_bs


UF_sap_list:	dc.b "Foly. h.férés   "
		dc.b "Felh. szerk.    "
		dc.b "Él/Hat/Tör/Áth  "


sm_06_list:	dc.b "Szervmód RST-ről"


SRV_txt_id:	dc.b "Megvált. ID-t?  "
		dc.b "          1=Igen"


SRV_07_txt:	dc.b "Gyári beáll.    "
		dc.b "v.áll.?   1=Igen"


 #if {typ_centrali lt 5}
SRV_07_e:	dc.b "Gyári beáll. ETH"
		dc.b "v.áll.?   1=Igen"
 #endif


SRV_08_txt:	dc.b "Felhasználók    "
		dc.b "v.áll.?   1=Igen"


 #if {typ_centrali ne 4}
SRV_09_txt1:	dc.b "Futtassa a fr.  "
		dc.b "programot a PC-n"

SRV_09_txt2:	dc.b "INDÍTÓ          "
		dc.b "elindítva       "
 #endif


SRV_del_txt:	dc.b "Eltávolítja?    "
		dc.b "          1=Igen"


SRV_210_txt:	dc.b "A kezelő címe   "

SRV_210_nfo:	dc.b "Kezelőcím       "
		dc.b "beállítás...    "


sm_17_lst:	dc.b "P1 végt.kilép.id"
		dc.b "P2 végt.kilép.id"
		dc.b "P1 id.elsöbbség "
		dc.b "P2 id.elsöbbség "
		dc.b "P1 egyszerű elh."
		dc.b "P2 egyszerű elh."
		dc.b "P1 egyszeri elh."
		dc.b "P2 egyszeri elh."
		dc.b "P1 belép.idő nap"                 ;///
		dc.b "P2 belép.idő nap"                 ;///


sm_214_list:	dc.b "Grade2          "
		dc.b "Él.kilép.k.f.hib"
		dc.b "Haladó élesítés "


sm_31_list:	dc.b "TEL. jelentés   "
		dc.b "ETHM-1 jelentés "
		;;; dc.b "SMS jelentés    "
		dc.b "Tel. üzenés     "
		dc.b "Modem válasz    "
		dc.b "Dupla hívás     "
		dc.b "TONE tárcs.     "
		dc.b "PULZUS t. 1/1,5 "
		dc.b "Nem szab. jel   "
		dc.b "Üz.15mp-el t.ut."
		dc.b "PC-16 OUT       "
		dc.b "PC-16 OUT UA    "
TX_trbls_m:	dc.b "Hiba memória    "
		dc.b "Jel.csak zónából"
		dc.b "Belép.hib.figy. "
		dc.b "Be.hib.bels.szir"
		dc.b "Válasz, ha P1 él"
		dc.b "Válasz, ha P2 él"
		dc.b "Üz.automegsz.   "
		dc.b "Szab.mindig hang"
		dc.b "Szab.bels.sz.-án"
		dc.b "Szab.ria. P.2-be"
		dc.b "Távvez. esemény "
		dc.b "Zárol. 3 hib.ut."
		dc.b "Esemény hat.    "
		dc.b "Bőv.újraind.jel."
		dc.b "V.áll.szir. után"
		dc.b "V.áll.hat. után "
		dc.b "Tesztesem.határ."
		dc.b "Üz. szabot.után "


FS_ETopt_list:	dc.b "DHCP            "
		dc.b "DHCP-DNS        "
		dc.b 68,76,79,65,68,88,Arr_right,69,84,72,77,45,49,32,32,32
		dc.b "SATEL szerv. LAN"
 #if {typ_centrali eq 4}
  #if {VeIP eq 0}
		dc.b "USSD-bárm.tel.  "
  #endif
		dc.b "ETHM haszn.     "
  #if {VeIP eq 0}
		dc.b "SIM1 haszn.     "
		dc.b "SIM2 haszn.     "
  #endif
 #endif
		dc.b "Mobilalkalmazás "
		dc.b "Idő szrvrről.LAN"
 #if {typ_centrali eq 4}
  #if {VeIP eq 0}
   #if {version_low gt '6'}
		dc.b "SATEL szerv. GSM"
		dc.b "Idő szrvrről.GSM"
   #endif
  #endif
 #endif
		dc.b "PUSH üzenetek   "                 ;///


sm_37_list:	dc.b "Nincs időváltás "
		dc.b "EU szabvány     "
		dc.b "US szabvány     "
		dc.b "1ó dátumtól     "
		dc.b "2ó dátumtól     "
sm_37_cnt	equ {{$-sm_37_list}/16}


sm_51_days:	dc.b "Hétfő     BE/KI"
		dc.b 32
		dc.b "Kedd      BE/KI"
		dc.b 32
		dc.b "Szerda    BE/KI"
		dc.b 32
		dc.b "Csütörtök BE/KI"
		dc.b 32
		dc.b "Péntek    BE/KI"
		dc.b 32
		dc.b "Szombat   BE/KI"
		dc.b 32
		dc.b "Vasárnap  BE/KI"
		dc.b 32
		dc.b "Mindennap BE/KI"
		dc.b 32


sm_52_days:	dc.b "Kivétel   BE/KI"
		dc.b 32


sm_81_list:	dc.b "Élesítés        "
		dc.b "Hatástalanítás  "
		dc.b "Riasztástörlés  "
		dc.b "Üzenés megszakít"
		dc.b "Autoél.elhalaszt"
		dc.b "Zónák felfügg.  "
		dc.b "Zónák elszig.   "
		dc.b "Saját kód megv. "
		dc.b "Felhasználók    "
		dc.b "Vezérlés        "
		dc.b "Beállítások     "
		dc.b "Letölt./Szerv.  "
		dc.b "Esesmények      "
		dc.b "Tesztek         "
		dc.b "Kényszer        "
		dc.b "INT-VG          "


SRV_69_txt:	dc.b "Hangüzen.száma "
		dc.b 32


SRV_60_txt:	dc.b "Telefon.# név  "
		dc.b 32


SRV_222_txt:	dc.b "EOL típus      "
		dc.b 32

sf222_list:	dc.b "0.Nemhasznált   "
		dc.b "1.EOL=0 (NC)    "
		dc.b "2.EOL=0 (NO)    "
		dc.b "3.EOL=1         "
		dc.b "4.EOL=2 (NC)    "
		dc.b "5.EOL=2 (NO)    "
		dc.b "6.Redőny        "
		dc.b "7.Rezgés        "
sf222_cnt	equ {{$-sf222_list}/16}


SRV_224_txt:	dc.b "Időkeret       "
		dc.b 32


SRV_228_txt:	dc.b "Típus          "
		dc.b 32

sf228_list:	dc.b "0.Be-/Kilépés   "
		dc.b "1.Be-/Kilép vég "
		dc.b "2.Be-/kilép útv."
		dc.b "3.Azonnali      "
		dc.b "4.Dupla sértés  "
		dc.b "5.24ó betörés   "
		dc.b "6.24ó szabotázs "
		dc.b "7.24ó PÁNIK     "
		dc.b "8.24ó csend.PÁN."
		dc.b "9.24ó ORVOSI    "
		dc.b "10.24ó TŰZ      "
		dc.b "11.Érz. maszk   "
		dc.b "12.Nincs riaszt."
		dc.b "13.Éles./Hatást."
		dc.b "14.Élesít       "
		dc.b "15.Hatástalanít "
		dc.b "16.Kilép.késl.v."
		dc.b "17.Visszaf.zárás"
		dc.b "18.Belép.útv.eng"
		dc.b "19.Hiba         "
sf228_cnt	equ {{$-sf228_list}/16}


SRV_229_amtxt:	dc.b "Élesített mód  "
		dc.b 32


SRV_229_txt:	dc.b "Riaszt.késl.   "
		dc.b 32


SRV_22A_txt:	dc.b "Max.sért.idő   "
		dc.b 32


SRV_22B_txt:	dc.b "Zóna tétlen.idő"
		dc.b 32


SRV_22C_list:	dc.b "Riaszt.kilép.vég"
		dc.b "Prioritás       "
		dc.b "Áthidalás tiltva"
		dc.b "Aktív éjjel.éles"
		dc.b "Aktív nappal.él."
		dc.b "Késl. tápfesz.  "
		dc.b "Figy.él.part-ban"
		dc.b "Figy.bels.szir. "
		dc.b "Auto-áthid. 3   "
		dc.b "Auto-áthid. 1   "
		dc.b "Auto-áthid törl."
		dc.b "Él.egy part.-val"
		dc.b "Ellen. tiltása  "
		dc.b "Kilép.idő vége  "


SRV_22D_txt:	dc.b "Zóna ## név    "
		dc.b 32

SRV_22E_txt:	dc.b "Bőv.## név     "
		dc.b 32


SRV_231_txt:	dc.b "Funkció        "
		dc.b 32

sf231_list:	dc.b "0.Nemhasznált   "
		dc.b "1.Külső szir.   "
		dc.b "2.Belső szir.   "
		dc.b "3.Betörés ria.  "
		dc.b "4.Tűzriasztás   "
		dc.b "5.Kényszer ria. "
		dc.b "6.Pánik riaszt. "
		dc.b "7.Orvosi riaszt."
		dc.b "8.Nem ell. ria. "
		dc.b "9.Ell. riasztás "
		dc.b "10.Szabot. ria. "
		dc.b "11.Tűz.érz.táp. "
		dc.b "12.Táp.éll.áll. "
		dc.b "13.Zónasértés   "
		dc.b "14.Csengő       "
		dc.b "15.Vezérlés     "
		dc.b "16.KÉSZ állapot "
		dc.b "17.Kilépkésl.jel"
		dc.b "18.Éles.állapot "
		dc.b "19.Hiba állapot "
		dc.b "20.Él/Ria. áll. "
		dc.b "21.Zóna törlés  "
 #if {version_low gt '5'}
		dc.b "22.Hiba ETHGSM  "
 #endif
sf231_cnt	equ {{$-sf231_list}/16}


SRV_232_txt:	dc.b "Kikapcs. idő   "
		dc.b 32


SRV_234n_list:	dc.b "Part.1 törlés   "
		dc.b "Part.2 törlés   "
		dc.b "Pulzálás        "
		dc.b "Polaritás +     "
		dc.b "Tűzriasztás     "
		dc.b "Él/Hat/Törl jelz"
		dc.b "Part.1 riasztás "
		dc.b "Part.2 riasztás "
		dc.b "31.SZABOT. zóna "


SRV_235_txt:	dc.b "Kimenet ## név "
		dc.b 32


 #if {typ_centrali lt 5}
SRV_236_txt:	dc.b "Hangtípus      "
		dc.b 32
 #endif


SRV_211_txt_1:	dc.b "Hibás bőv.cím.: "

SRV_211_txt_2:	dc.b "Többsz.bővítő   "
		dc.b "címen ##        "

SRV_211_txt_3:	dc.b "## bővítő       "
		dc.b "találva (## új) "


FS_exp_strefa:	dc.b "Szabot.bem.p.##"
		dc.b 32


FS_lcd_chime:	dc.b "Csengő zóna   "
		dc.b 32


FS_lcd_wy:	dc.b "Kimenetek     "
		dc.b 32


FS_lcd_format:	dc.b "Idő formátum   "
		dc.b 32

TX_lcdfmt_list:	dc.b "           óó:pp"
		dc.b "        óó:pp:mm"
		dc.b "nn hhh éé, óó:pp"
		dc.b "nn hhh, óó:pp:mm"
		dc.b " éé-hh-nn, óó:pp"
		dc.b "éééé-hh-nn,óó:pp"
		dc.b "nnn nn hhh,óó:pp"
		dc.b "kezelőnév       "
TX_lcdfmt_cnt	equ {{$-TX_lcdfmt_list}/16}


FS_lig_lcd:	dc.b "LCD háttérvil. "
		dc.b 32

TX_liglcd_list:	dc.b "              KI"
		dc.b "             50%"
		dc.b "            100%"
		dc.b "   auto  0 - 50%"
		dc.b "  auto  0 - 100%"
		dc.b " auto  50 - 100%"
TX_liglcd_cnt	equ {{$-TX_liglcd_list}/16}


FS_lig_key:	dc.b "Kez. háttérvil."
		dc.b 32

TX_ligkey_list:	dc.b "              KI"
		dc.b "            auto"
		dc.b "      folyamatos"
TX_ligkey_cnt	equ {{$-TX_ligkey_list}/16}


FS_aulig1:	dc.b "Auto háttérvil."
		dc.b 32

TX_aulig1_list:	dc.b "KI              "
		dc.b "zónasértés      "
		dc.b "belépési késl.  "
TX_aulig1_cnt	equ {{$-TX_aulig1_list}/16}


FS_vol:		dc.b "Hangerő        "
		dc.b 32

FS_volchime:	dc.b "Csengő hangerő "
		dc.b 32

FS_volTwe:	dc.b "Belép.id.hange."
		dc.b 32

FS_volTwy:	dc.b "Kilép.id.hange."
		dc.b 32

FS_volfire:	dc.b "Tűzria.hange.  "
		dc.b 32

FS_volalarm:	dc.b "Riasztás hange."
		dc.b 32

FS_volwarn:	dc.b "Figy.ria.hange."
		dc.b 32

FS_voltrbl:	dc.b "Hibajelz.hange."
		dc.b 32


FS_Lop_list:	dc.b "Belép.idő.jelzés"
		dc.b "Kilép.idő.jelzés"
		dc.b "Riasztás jelzés "
		dc.b "Part.1 Gyorsél. "
		dc.b "Part.2 Gyorsél. "
		dc.b "Billentyű hangok"
		dc.b "Hiba él.part.ban"
		dc.b "Kódbevitel jelz."
		dc.b "Csengő BE/KI    "
		dc.b "Gyors vezérlés  "
		dc.b "Új hibajelzés   "
		dc.b "Autoéles.jelzés "
		dc.b "Prox.k. - éles  "                 ;///
		dc.b "Élesít.mód.ell. "
		dc.b "Fotó keret      "


FS_mcuop_list:	dc.b "Jelenlét ell.   "
sm_wyb_tit:	dc.b "Felébredés     ",32
		dc.b "Kártyaolvasó    "

sm_wyb_list:	dc.b "állapot         "
		dc.b "menü            "
		dc.b "hatástalanítás  "
sm_wyb_cnt	equ {{$-sm_wyb_list}/16}


FS_lcdal:	dc.b "Riasztások    "
		dc.b 32

FS_lcdal_list:	dc.b "Tűzriasztás     "
		dc.b "Orvosi riasztás "
		dc.b "PÁNIK riasztás  "
		dc.b "Csendes riasztás"
		dc.b "3 hibás kód     "
		dc.b "Part.riasztás.üz"
		dc.b "Zóna riasztás.üz"


FS_lcdname:	dc.b "Bővítő.## név  "
		dc.b 32


FS_txm_to:	dc.b "FOGL. szűr. idő"
		dc.b 32


FS_acu_okres:	dc.b "Válasz időköz  "
		dc.b 32


FS_acu_opt:	dc.b "Zavarás érz.    "
		dc.b "Felh.cser. AKKU "                 ;///


TX_options:	dc.b "Opciók        "
		dc.b 32


FS_CA64i_EOL1:	dc.b "EOL1 ellenállás"
		dc.b 32


FS_CA64i_EOL2:	dc.b "EOL2 ellenállás"
		dc.b 32


FS_CA64i_AC:	dc.b "AC hiány késl. "
		dc.b 32


FS_IT_FxSx:	dc.b "LED # - part.# "
		dc.b 32


TX_Arms_list:	dc.b "Nem élesít      "
Nm_QA1:		dc.b "Teljes élesítés "
Nm_QA2:		dc.b "Marad.éjjel.él. "
Nm_QA3:		dc.b "Marad.nappal.él."
		dc.b "Hatástalanítás  "
Nm_NotArmed:	dc.b "Nem élesített   "
Nm_EntryTime:	dc.b "Belépési idő    "
Nm_ExitTime:	dc.b "Kilépési idő    "


FS_IT_list:	dc.b "Időz.riaszt.jelz"
		dc.b "Riaszt.törlésig "
		dc.b "3 hib.kárty.ria "
		dc.b "Belép.idő.jelzés"
		dc.b "Kilép.idő.jelzés"
		dc.b "Hardware jelzés "


SRV_42_2_txt:	dc.b "Kivétel kezd.  "
		dc.b 32
SRV_42_3_txt:	dc.b "Kivétel vége   "
		dc.b 32


sm_70_list:	dc.b "0.Állomás 1 v. 2"
		dc.b "1.Állomás 1     "
		dc.b "2.Állomás 2     "
		dc.b "3.Állomás 1 és 2"
sm_70_cnt	equ {{$-sm_70_list}/16}


sm_7_2_list:	dc.b "0.Silent Knight "
		dc.b "1.Sescoa/Vertex "
		dc.b "2.S.Knight Fast "
		dc.b "3.Radionics 1400"
		dc.b "4.Radionics 2300"
		dc.b "5.Radion. p.1400"
		dc.b "6.Radion. p.2300"
		dc.b "7.Ademco Express"
		dc.b "8.S.Knight ext. "
		dc.b "9.Sescoa/V. ext."
		dc.b "A.S.Knigh.F.ext."
		dc.b "B.Radion.1400ext"
		dc.b "C.Radion.2300ext"
		dc.b "D.TELIM         "
		dc.b "E.CID választott"
		dc.b "F.CID összes    "
		dc.b "G.SIA választott"
		dc.b "H.SIA összes    "
sm_7_2_cnt	equ {{$-sm_7_2_list}/16}


sm_7_3_list:	dc.b "GuardTone(TELIM)"
		dc.b "Hosszú hands.vár"
		dc.b "Hosszú kissoff  "


sm_73_list:	dc.b "FÁ1 azon. elism."
		dc.b "FÁ2 azon elism. "
		dc.b "FÁ1 blokk elism."
		dc.b "FÁ2 blokk elism."
		dc.b "FÁ1 forrásnév   "
		dc.b "FÁ2 forrásnév   "
		dc.b "FÁ1 part. név   "
		dc.b "FÁ2 part. név   "


sm_mety_list:	dc.b "nincs üzenés    "
		dc.b "1.PAGER 1       "
		dc.b "2.PAGER 2       "
		dc.b "3.Hang          "
		dc.b "4.SMS           "


TX_wait:	dc.b "Kérem várjon... "
		dc.b "                "


STD_zone:	dc.b "Zóna ##       "
		dc.b 32,32
STD_zone31:	dc.b "Zóna SZAB.    "
		dc.b 32,32

KPD_output:	dc.b "Kimenet KPD     "

AUX_output:	dc.b "Kimenet AUX     "

PVR_output:	dc.b "Kimenet +VR     "

STD_output:	dc.b "Kimenet ##    "
		dc.b 32,32

STD_part:	dc.b "Partíció##     "		; no space before ## - the 1st # will be replaced by space
		dc.b 32

STD_exp:	dc.b "Bővítő       ",35,35
		dc.b 32

STD_timer:	dc.b "Időzítő##      "		; no space before ## - the 1st # will be replaced by space
		dc.b 32

STD_telPwd:	dc.b "Telefon##      "		; no space before ## - the 1st # will be replaced by space
		dc.b 32

STD_komun:	dc.b "Üzenet ##       "

STD_user:	dc.b "Felhasználó ##  "

STD_serv:	dc.b "Szerviz         "

STD_TIMER:	dc.b "IDŐZÍTŐ         "

STD_ZONE:	dc.b "ZÓNA            "

STD_sch:	dc.b "Normál          "
		dc.b "Egyszerű        "
		dc.b "Csak élesítés   "
		dc.b "Kényszer        "
		dc.b "Mester          "

Nm_DURESS:	dc.b "KÉNYSZER        "

Nm_ArmFail:	dc.b "Éles.sikertelen "

Nm_sysKD:	dc.b "AC 230V hiba    "
		dc.b "Akku. hiba      "
		dc.b "CLK/DAT hiba    "
		dc.b "ABAX zavarás    "
		dc.b "FÁ1 hiba        "
		dc.b "FÁ2 hiba        "
		dc.b "OUT1 túlterhelés"
		dc.b "OUT2 túlterhelés"
		dc.b "KPD túlterhelés "
		dc.b "AUX túlterhelés "
 #if {typ_centrali eq 4}
		dc.b "+VR túlterhelés "
 #else
		dc.b "Nemhasznált     "
 #endif
		dc.b "Nemhasznált     "
		dc.b "Tel.vonal hiba  "
		dc.b "Nincs LAN kábel "

Nm_RsysKD:	dc.b "230V főtáp v.áll"
		dc.b "Akku. v.állás   "
		dc.b "CLK/DAT v.állás "
		dc.b "ABAX zavar.v.áll"
		dc.b "FÁ1 visszaállás "
		dc.b "FÁ2 visszaállás "
		dc.b "OUT1 túlt.v.áll."
		dc.b "OUT2 túlt.v.áll."
		dc.b "KPD túlt.v.állás"
		dc.b "AUX túlt.v.állás"
 #if {typ_centrali eq 4}
		dc.b "+VR túlt.v.állás"
 #else
		dc.b "Nemhasznált     "
 #endif
		dc.b "Nemhasznált     "
		dc.b "Tel.vonal ok    "
		dc.b "LAN kábel ok    "

Nm_OsysKD:	dc.b "Memória hiba    "
		dc.b "Panel újraind.  "
		dc.b "Szerviz újraind."
		dc.b "Visszahívás     "
		dc.b "LETÖLT. sikeres "
		dc.b "LETÖLT. sikert. "
		dc.b "Időszakos teszt "
		dc.b "RTC hiba        "
		dc.b "Szerv.mód. ind. "
		dc.b "Szerv.mód vége  "
		dc.b "Ell. riasztás   "
		dc.b "DLOADX elindítva"
		dc.b "Idő beáll.DLOADX"
		dc.b "Autoél. elhal.  "

Nms_TELIMKD:	dc.b "Kód # (#)       "


SRV_6x_txt:	dc.b "Üzenet céláll. "
		dc.b 32

FT_mess_prm:	dc.b "Ü/T"			; i.e. Message/Telephones
		dc.b 58,32,35,35,32,35,35,35,35,35,35,35,35


TX_il_impulsow:	dc.b "PULZUS száml.  "
		dc.b 32

TX_czulosc:	dc.b "Érzékenység    "
		dc.b 32


TX_abax_ov:	dc.b "Nincs hely      "

TX_sn:		dc.b "Szériszám      "
		dc.b 32

TX_abax_tmp:	dc.b "Nyissa eszköz   "
		dc.b "####### szabot. "

TX_abax_alrd:	dc.b "Eszköz #######  "
		dc.b "már bejegyzett  "

TX_abax_add:	dc.b "       1=Hozzáad"

TX_abax_chn:	dc.b "Csatorna ? "                      ;///
		dc.b 40,49,45,50,41

TX_abax_del:	dc.b "Eltáv. ?  1=Igen"
		dc.b 63,63,63,63,63,63,63,32

BX_filtr:	dc.b "Szűrő          "
		dc.b 32

BX_aktywnosc:	dc.b "Aktív mód      "
BX_akty_list:	dc.b "már működik     "

BX_asd_list:	dc.b "riaszt m.honnan "                 ;///
		dc.b "riasztás közv.  "                 ;///

BX_czulosc_PIR:	dc.b "PIR érzékenység"
		dc.b 32

BX_czulosc_MW:	dc.b "MW érzékenység "
		dc.b 32

BX_czulosc_DN:	dc.b "DN érzékenység "
		dc.b 32

BX_animal:	dc.b "Kisállat véd.  "

BX_apmd_test:	dc.b "Teszt          "
		dc.b 32

BX_sound_type:	dc.b "Hangtípus      "
		dc.b 32

BX_sound_time:	dc.b "Hang időtartam "
		dc.b 32

BX_a100:	dc.b "Nyomógomb      "
		dc.b 32

BX_a100_l_lst:	dc.b "hatástalan      "
		dc.b "ideiglenes mód  "
		dc.b "kombinált mód   "
BX_a100_l_cnt	equ {{$-BX_a100_l_lst}/16}

BX_flash:	dc.b "Flash          "
BX_flash_list:	dc.b "aktív           "

BX_magn_test:	dc.b "Mágnes kontakt."
		dc.b 32

BX_magn_list:	dc.b "alsó            "
		dc.b "oldal           "

BX_det_class:	dc.b "Érzék. osztály "
		dc.b 32

BX_detC_list0:	dc.b "nincs érzékelés "

BX_amd102_imp:	dc.b "Időkeret       "
		dc.b 32

BX_impT_list3:	dc.b "nincs korlát    "


TX_KPD_sp_over:	dc.b "Tároló          "
		dc.b "túlcsord.!!! (*)"

TX_no_QCnotlwd:	dc.b "Gyorsélesítés   "
		dc.b "nem elérhető    "

TX_osrtd:	dc.b "Kimenetek       "                 ;///
		dc.b "átkapcsolva     "                 ;///

TX_no_out2ctrl:	dc.b "Nincs kimenet   "
		dc.b "vezérléshez     "

TX_outctrl_off:	dc.b "Kikapcsolt:     "

TX_outctrl_on:	dc.b "Bekapcsolt:     "

TX_disarmed:	dc.b "Hatástalanított "
TX_cleared:	dc.b "Riasztás törlés "
TX_mess_abort:	dc.b "Üzen.megszakít. "
TX_armed:	dc.b "Élesített       "
TX_rearmed:	dc.b "Éles.mód.megv.  "

TX_SrvAcc:	dc.b "Szerviz h.férés"
		dc.b 32

TX_SerAcc:	dc.b "Hozzáfér. megv. "

 #if {typ_centrali lt 5}
TX_dwnlrs_st:	dc.b "USBkomm elindít."

TX_dwnlrs_fn:	dc.b "USBkomm befejez."
 #else
TX_dwnlrs_st:	dc.b "RSkomm elindítás"

TX_dwnlrs_fn:	dc.b "RSkomm befejezés"
 #endif

TX_dwnlethm_st:	dc.b "Komm elindítás  "

TX_code:	dc.b "Új kód         "
		dc.b 32

TX_codeOK:	dc.b "Kód megváltozott"


TX_RTC_1:	dc.b "Idő bevitel    "
		dc.b 32

TX_RTC_2:	dc.b "Dátum bevitel  "
		dc.b 32

TX_RTCOK:	dc.b "RTC óra beállít."

TX_TELOK:	dc.b "Tel.megváltozott"

TX_abort_msg:	dc.b "Hangüz.megszakít"


TX_enter_code:	dc.b 0
		dc.b "Kód bevitel     "


TX_choose:	dc.b "KIVÁLASZT   "
		dc.b 40,Arr_up,Arr_down,41

TX_nothing:	dc.b "Nincs művelet   "


RX_RBT_txt:	dc.b "Nygomb.$fun.###"
		dc.b 32


RX_BTN_tbl:	dc.b   0,"nem használt    "
		dc.b  31,"Part.1 teljes.él"
		dc.b  32,"Part.1 éjjeli él"
		dc.b  33,"Part.1 nappal.él"
		dc.b  34,"Part.1 Hat./Törl"
		dc.b  35,"Part.2 teljes.él"
		dc.b  36,"Part.2 éjjeli él"
		dc.b  37,"Part.2 nappal.él"
		dc.b  38,"Part.2 Hat./Törl"
		dc.b  39,"P1&2 teljes.él. "
		dc.b  40,"P1&2 éjjel.él.  "
		dc.b  41,"P1&2 nappal.él. "
		dc.b  42,"P1&2 Hat/Törl.  "
		dc.b  43,"PÁNIK riasztás  "
		dc.b  44,"Csendes PÁNIK   "
		dc.b  45,"Tűzriasztás     "
		dc.b  46,"Orvosi riasztás "
		dc.b 255			; 255 - koniec tabeli


AB_LED_cnf:	dc.b "LED $ meger.###"
		dc.b 32

ABLED_0:	dc.b "Lámpa be        "

ABLED_13_26:	dc.b "Part.1 élesített"
		dc.b "Part.2 élesített"
		dc.b "P1 v. 2 élesít. "
		dc.b "Part.1 és 2 éles"
		dc.b "P.1 teljes éles."
		dc.b "P.1 éjjeli éles."
		dc.b "P.1 nappali éles"
		dc.b "P.2 teljes éles."
		dc.b "P.2 éjjeli éles."
		dc.b "P.2 nappali éles"
		dc.b "Part.1 riasztás "
		dc.b "Part.2 riasztás "
		dc.b "P1 v. 2 riaszt. "
		dc.b "Hiba            "


TX_telnr:	dc.b "Tel. szám      "
		dc.b 32

TX_edtuser:	dc.b "Felh. szerk. ##"
		dc.b 32

TX_remuser:	dc.b "Felh. eltáv. ##"
		dc.b 32

TX_bypass:	dc.b "Zóna ## áthid."
		dc.b 32

TX_bpsOK:	dc.b "Áthid. vége     "


RSN_we_viol:	dc.b "Zóna ## sértés: "

RSN_more:	dc.b "És továbbá...   "
		dc.b "                "

TX_rsns_bps:	dc.b "Áthidal.? 1=Igen"


TX_violzns:	dc.b "Sértett zónák   "

TX_arm_bps:	dc.b "Áthidalt zónák  "
		dc.b "1=Éles. 4=Áthid."

TX_trbls:	dc.b "Hibák           "

TX_no_trbls:	dc.b "Nincs hiba      "

TX_arm:		dc.b 0
		dc.b "1=Éles.         "

TX_arm_check:	dc.b 0
		dc.b "1=Éles. 2=Ell.  "


TX_ok_check:	dc.b 0
		dc.b "1=Ok 2=Ell.     "

TX_ok_bps:	dc.b "Áthidalt zónák  "
		dc.b "1=Ok 4=Áthid.   "


TX_inv_msg:	dc.b "Csatlakozás...  "


RESTORE		equ 00400h

EVENTS_tbl:	dc.w {0010000000000000b+UF_Password}
		dc.b "Kód csere       "

		dc.w {0010100000000000b+UF_Bypass}
		dc.b "Zónaáthidalás   "

		dc.w {0010000000000000b+UF_TSpermit}
		dc.b "Szerviz enged.  "

		dc.w {0010000000000000b+UF_TSpermit+RESTORE}
		dc.b "Szerviz tiltva  "

		dc.w {0010000000000000b+UF_NewUserBy}
		dc.b "Felh. összegzés "

		dc.w {0010000000000000b+UF_NewUserWho}
		dc.b "Új felhaszn.    "

		dc.w {0010000000000000b+UF_EditUserBy}
		dc.b "Felhaszn. szerk "

		dc.w {0010000000000000b+UF_EditUserWho}
		dc.b "Szerk. felhaszn."

		dc.w {0010000000000000b+UF_DelUserBy}
		dc.b "Felhaszn. eltáv."

		dc.w {0010000000000000b+UF_DelUserWho}
		dc.b "Eltáv. felhaszn."

		dc.w {0010000000000000b+UF_DwnlRS}
 #if {typ_centrali lt 5}
		dc.b "USB-letölt. ind."
 #else
		dc.b "RS-letölt. ind. "
 #endif

		dc.w {0010000000000000b+UF_MS_1}
		dc.b "Állomás 1 teszt "

		dc.w {0010000000000000b+UF_MS_2}
		dc.b "Állomás 2 teszt "

		dc.w {0000000000000000b+UF_FlashProgram}
		dc.b "Szoftv. frissít."

		dc.w {0000000000000000b+UF_Starter}
		dc.b "STARTER elind-va"

		dc.w {0010000000000000b+UF_DwnlRS+RESTORE}
 #if {typ_centrali lt 5}
		dc.b "USB-letölt. vége"
 #else
		dc.b "RS-letölt. vége "
 #endif

		dc.w {0010000000000000b+UF_KasPowTelExp}
		dc.b "Hangüz. törölve "

		dc.w {0000000000000000b+UF_TimeToSummer}
		dc.b "Nyári idő       "

		dc.w {0000000000000000b+UF_TimeToWinter}
		dc.b "Téli idő        "

		dc.w {0001100000000000b+UF_WarnAlarm}
		dc.b "Figyelm.riaszt. "

		dc.w {0010100000000000b+UF_ClrWarnAl}
		dc.b "Figy.riaszt.törl"

		dc.w {0000000000000000b+UF_TCP_DX_conn}
		dc.b "TCP/IP DLOADX in"

		dc.w {0000000000000000b+UF_TCP_DX_conn+RESTORE}
		dc.b "TCP/IP DLOADX vé"

		dc.w {0000000000000000b+UF_TCP_DX_crack}
		dc.b "?? TCP/IP DLOADX"

		dc.w {0001100000000000b+UF_Bps_Keys}
		dc.b "Kezelőátm.blokk."

		dc.w {0001100000000000b+UF_Bps_Reader}
		dc.b "Olvasóátm.blokk."

		dc.w {0000000000000000b+UF_NewRTC}
		dc.b "RTC óra beáll.  "

		dc.w {0010000000000000b+UF_TrblClr}
		dc.b "Hibamem. törölve"

		dc.w {0000000000000000b+78}
		dc.b "Nincs hál.(LAN) "

		dc.w {0000000000000000b+78+RESTORE}
		dc.b "Hálózat OK (LAN)"

		dc.w {0000000000000000b+82}
		dc.b "Üz. megerősítve "

		dc.w {0001100000000000b+UF_BadCodes}
		dc.b "3 hibás kód     "

		dc.w {0000000000000000b+88}
		dc.b "GSM hiba        "

		dc.w {0000000000000000b+88+RESTORE}
		dc.b "GSM hiba vége   "

		dc.w {0000000000000000b+UF_EndOfWFDWNL}
		dc.b "Let.készenl.vége"

		dc.w {0000000000000000b+UF_StartDWNL}
		dc.b "Letölt.elindítva"

		dc.w {0001100000000000b+UF_ExpAbsent}
		dc.b "Mod.szab.(hiány)"

		dc.w {0001100000000000b+UF_ExpAbsent+RESTORE}
		dc.b "Modul ok (hiány)"

		dc.w {0001100000000000b+UF_ExpTMP}
		dc.b "Mod.szabot.(TMP)"

		dc.w {0001100000000000b+UF_ExpTMP+RESTORE}
		dc.b "Modul OK (TMP)  "

		dc.w {1000000000000000b+UF_OutOV}
		dc.b "Túlterhelés     "

		dc.w {1000000000000000b+UF_OutOV+RESTORE}
		dc.b "Túlteh. v. áll. "

		dc.w {0001100000000000b+UF_LongViol}
		dc.b "Hosszú sértés   "

		dc.w {0001100000000000b+UF_LongViol+RESTORE}
		dc.b "H.sértés v.áll. "

		dc.w {0001100000000000b+UF_NoViol}
		dc.b "Nincs sértés    "

		dc.w {0001100000000000b+UF_NoViol+RESTORE}
		dc.b "Jelenlegi sértés"

		dc.w {0001100000000000b+UF_Violation}
		dc.b "Zónasértés      "

		dc.w {0001100000000000b+UF_Violation+RESTORE}
		dc.b "Zóna visszaáll. "

		dc.w {0010100000000000b+UF_ArmAborted}
		dc.b "Riaszt.megszakít"

		dc.w {0010100000000000b+UF_SirenClear}
		dc.b "Hangjelző KI    "

		dc.w {0010100000000000b+UF_ArmStart_usr}
		dc.b "Kilép.idő indult"

		dc.w {0000000000000000b+UF_SMS_ctrl}
		dc.b "SMS vez.        "

		dc.w {0000000000000000b+UF_SMS_empty}
		dc.b "SMS vez. nélkül "

		dc.w {0000000000000000b+UF_SMS_unauth}
		dc.b "SMS-jogtalan.tel"

		dc.w {0010000000000000b+UF_Pilot}
		dc.b "Távirány. haszn."

		dc.w {0001100000000000b+100}
		dc.b "Orvosi kérés    "

		dc.w {0001100000000000b+100+RESTORE}
		dc.b "Orv.kérés v.áll "

		dc.w {0001100000000000b+110}
		dc.b "Tűzriasztás     "

		dc.w {0001100000000000b+110+RESTORE}
		dc.b "Tűzria. v.áll   "

		dc.w {0010100000000000b+121}
		dc.b "Kényszer riaszt."

		dc.w {0001100000000000b+122}
		dc.b "Csendes PÁNIK   "

		dc.w {0001100000000000b+122+RESTORE}
		dc.b "Csend.PÁNIKv.áll"

		dc.w {0001100000000000b+123}
		dc.b "Hangos PÁNIK    "

		dc.w {0001100000000000b+123+RESTORE}
		dc.b "Hang.PÁNIK v.áll"

		dc.w {0001100000000000b+130}
		dc.b "Betörés riaszt. "

		dc.w {0001100000000000b+130+RESTORE}
		dc.b "Bet.riaszt.v.áll"

		dc.w {0001100000000000b+132}
		dc.b "Belsőriasztás   "

		dc.w {0001100000000000b+132+RESTORE}
		dc.b "Bels.ria.v.áll  "

		dc.w {0001100000000000b+133}
		dc.b "24ó betörés ria."

		dc.w {0001100000000000b+133+RESTORE}
		dc.b "24óbet.ria.v.áll"

		dc.w {0001100000000000b+134}
		dc.b "Be/kilép riaszt."

		dc.w {0001100000000000b+134+RESTORE}
		dc.b "Be/kilép v.áll. "

		dc.w {0001100000000000b+137}
		dc.b "Kerületszab.ria."

		dc.w {0001100000000000b+137+RESTORE}
		dc.b "Ker.szabot.v.áll"

		dc.w {0001100000000000b+139}
		dc.b "Ellenőrzött ria."

		dc.w {0000100000000000b+143}
		dc.b "DTAv.hibariaszt."

		dc.w {0000100000000000b+143+RESTORE}
		dc.b "DTA vonal OK    "

		dc.w {0001100000000000b+144}
		dc.b "Zóna szabotázs  "

		dc.w {0001100000000000b+144+RESTORE}
		dc.b "Zónaszab. v.áll "

		dc.w {0001100000000000b+151}
		dc.b "Gáz érzékelés   "

		dc.w {0001100000000000b+151+RESTORE}
		dc.b "Gáz érz. v.áll  "

		dc.w {0001100000000000b+152}
		dc.b "Hűtés           "

		dc.w {0001100000000000b+152+RESTORE}
		dc.b "Hűtés v.áll     "

		dc.w {0001100000000000b+153}
		dc.b "Hőcsökkenés     "

		dc.w {0001100000000000b+153+RESTORE}
		dc.b "Hőcsökk. v.áll  "

		dc.w {0001100000000000b+154}
		dc.b "Vízkifolyás     "

		dc.w {0001100000000000b+154+RESTORE}
		dc.b "Vízkif. v. áll  "

		dc.w {0001100000000000b+155}
		dc.b "Fólia szakadás  "

		dc.w {0001100000000000b+155+RESTORE}
		dc.b "Fóliaszk. v.áll "

		dc.w {0001100000000000b+156}
		dc.b "Nappali hiba    "

		dc.w {0001100000000000b+156+RESTORE}
		dc.b "Nap.hiba v.áll. "

		dc.w {0001100000000000b+157}
		dc.b "Al. gázszint    "

		dc.w {0001100000000000b+157+RESTORE}
		dc.b "Al.gázsz. v.áll "

		dc.w {0001100000000000b+158}
		dc.b "Magas hőm.      "

		dc.w {0001100000000000b+158+RESTORE}
		dc.b "Mag.hőm v.áll   "

		dc.w {0001100000000000b+159}
		dc.b "Alacsony hőm.   "

		dc.w {0001100000000000b+159+RESTORE}
		dc.b "Al.hőm. v.áll   "

		dc.w {0001100000000000b+161}
		dc.b "Alacson légáram."

		dc.w {0001100000000000b+161+RESTORE}
		dc.b "Al.légáram v.áll"

		dc.w {0001100000000000b+162}
		dc.b "CO érzék.       "

		dc.w {0001100000000000b+162+RESTORE}
		dc.b "CO érz. v.áll   "

		dc.w {0001100000000000b+163}
		dc.b "Tartály szint   "

		dc.w {0001100000000000b+163+RESTORE}
		dc.b "Tart.szint v.áll"

		dc.w {0001100000000000b+201}
		dc.b "Alacsony vízny. "

		dc.w {0001100000000000b+201+RESTORE}
		dc.b "Al.vízny. v.áll "

		dc.w {0001100000000000b+202}
		dc.b "CO2 alacsony    "

		dc.w {0001100000000000b+202+RESTORE}
		dc.b "Al. CO2 v.áll   "

		dc.w {0001100000000000b+203}
		dc.b "Tolózár érzék.  "

		dc.w {0001100000000000b+203+RESTORE}
		dc.b "Tolózárérz.v.áll"

		dc.w {0001100000000000b+204}
		dc.b "Al. vízszint    "

		dc.w {0001100000000000b+204+RESTORE}
		dc.b "Al.v.szint v.áll"

		dc.w {0001100000000000b+205}
		dc.b "Szivattyú műk.  "

		dc.w {0001100000000000b+205+RESTORE}
		dc.b "Sziv.műk. v.áll "

		dc.w {0001100000000000b+206}
		dc.b "Szivattyú hiba  "

		dc.w {0001100000000000b+206+RESTORE}
		dc.b "Sziv.hiba v.áll "

		dc.w {0001100000000000b+220}
		dc.b "Kulcsdob.nyitva "

		dc.w {0001100000000000b+220+RESTORE}
		dc.b "Kulcsdob.v.áll. "

		dc.w {0001100000000000b+301}
		dc.b "230V AC hiány   "

		dc.w {0001100000000000b+301+RESTORE}
		dc.b "230V AC OK      "

		dc.w {0001100000000000b+302}
		dc.b "Akku. alacsony  "

		dc.w {0001100000000000b+302+RESTORE}
		dc.b "Akku. OK        "

		dc.w {0000000000000000b+303}
		dc.b "RAM mem. hiba   "

		dc.w {0001100000000000b+305}
		dc.b "Főpanel újra.ind"

		dc.w {0001100000000000b+312}
		dc.b "Túlterhelés     "

		dc.w {0001100000000000b+312+RESTORE}
		dc.b "Túltreh.v.áll.  "

		dc.w {0010000000000000b+313}
		dc.b "Mérnök RESZET   "

		dc.w {0001100000000000b+330}
		dc.b "Mod.szab.(hiány)"

		dc.w {0001100000000000b+330+RESTORE}
		dc.b "Modul ok (hiány)"

		dc.w {0001100000000000b+333}
		dc.b "DTA vonal hiba  "

		dc.w {0001100000000000b+333+RESTORE}
		dc.b "DTA vonal OK    "

		dc.w {0001100000000000b+338}
		dc.b "Modulakku.alacs."

		dc.w {0001100000000000b+338+RESTORE}
		dc.b "Modulakku. OK   "

		dc.w {0001100000000000b+339}
		dc.b "Modul újraind.  "

		dc.w {0001100000000000b+341}
		dc.b "Modul szabotázs "

		dc.w {0001100000000000b+341+RESTORE}
		dc.b "Mod.szab.v.áll  "

		dc.w {0001100000000000b+342}
		dc.b "Mod. 230V hiány "

		dc.w {0001100000000000b+342+RESTORE}
		dc.b "Mod. 230V OK    "

		dc.w {0001100000000000b+344}
		dc.b "Zavar érzékelés "

		dc.w {0001100000000000b+344+RESTORE}
		dc.b "Zavar vége      "

		dc.w {0000000000000000b+350}
		dc.b "Felügyelet hiba "

		dc.w {0000000000000000b+350+RESTORE}
		dc.b "Felügyelet OK   "

		dc.w {0000000000000000b+351}
		dc.b "Tel.vonal hiba  "

		dc.w {0000000000000000b+351+RESTORE}
		dc.b "Tel.vonal OK    "

		dc.w {0001100000000000b+373}
		dc.b "Tűzzóna szabot. "

		dc.w {0001100000000000b+373+RESTORE}
		dc.b "Tűz.szab.v.áll. "

		dc.w {0001100000000000b+380}
		dc.b "Zónahiba MASZK  "

		dc.w {0001100000000000b+380+RESTORE}
		dc.b "Zóna OK MASZK   "

		dc.w {0001100000000000b+381}
		dc.b "Rádiókapcs. hiba"

		dc.w {0001100000000000b+381+RESTORE}
		dc.b "Rádió kapcs. OK "

		dc.w {0001100000000000b+383}
		dc.b "Zónahiba szabot."

		dc.w {0001100000000000b+383+RESTORE}
		dc.b "Zónah. visszaáll"

		dc.w {0001100000000000b+384}
		dc.b "Rádióakku.alacs."

		dc.w {0001100000000000b+384+RESTORE}
		dc.b "Rádióakku. OK   "

		dc.w {0010100000000000b+401}
		dc.b "Hatástalanítás  "

		dc.w {0010100000000000b+401+RESTORE}
		dc.b "Élesítés        "

		dc.w {0000100000000000b+403}
		dc.b "Auto. hatást.   "

		dc.w {0000100000000000b+403+RESTORE}
		dc.b "Auto. élesítés  "

		dc.w {0010100000000000b+406}
		dc.b "Riaszt. törlés  "

		dc.w {0100100000000000b+408+RESTORE}
		dc.b "Gyors élesítés  "

		dc.w {0001100000000000b+409}
		dc.b "Hatást. zónával "

		dc.w {0001100000000000b+409+RESTORE}
		dc.b "Élesít. zónával "

		dc.w {0000000000000000b+411}
		dc.b "Visszah. kész   "

		dc.w {0000000000000000b+412}
		dc.b "Letöltés vége   "

		dc.w {0000000000000000b+413}
		dc.b "Távoli letölt.hi"

		dc.w {0010100000000000b+441+RESTORE}
		dc.b "Marad. élesítés "

		dc.w {0010100000000000b+442+RESTORE}
		dc.b "Marad.él.zónával"

		dc.w {0010100000000000b+454}
		dc.b "Éles.sikertelen "

		dc.w {0001100000000000b+458}
		dc.b "Késl. aktív idő "

		dc.w {0001100000000000b+461}
		dc.b "3hib.kód.riaszt."

		dc.w {0010100000000000b+464}
		dc.b "Autoéles.késl.  "

		dc.w {0001100000000000b+570}
		dc.b "Zónaáthidalás   "

		dc.w {0001100000000000b+570+RESTORE}
		dc.b "Zónaáth. törlés "

		dc.w {0001100000000000b+575}
		dc.b "Auto.áth.(sért) "

		dc.w {0001100000000000b+575+RESTORE}
		dc.b "A.áth.törl(sért)"

		dc.w {0010000000000000b+601}
		dc.b "Kézi átv. törlés"

		dc.w {0000000000000000b+602}
		dc.b "Átviltel teszt  "

		dc.w {0010100000000000b+607}
		dc.b "Zóna teszt      "

		dc.w {0010100000000000b+607+RESTORE}
		dc.b "Zóna teszt vége "

		dc.w {0000000000000000b+608}
		dc.b "Átv. teszt hiba "

		dc.w {0010000000000000b+625}
		dc.b "Idő beállítás   "

		dc.w {0000000000000000b+626}
		dc.b "Óra hiba        "

		dc.w {0001000000000000b+627}
		dc.b "Szerviz indítás "

		dc.w {0001000000000000b+628}
		dc.b "Szerviz vége    "

		dc.w {0001000000000000b+979}
		dc.b "MAC/ID hiba     "

		dc.w {0001000000000000b+979+RESTORE}
		dc.b "MAC/ID ok       "

		dc.w {0001000000000000b+980}
		dc.b "SATELsrv cs. hib"

		dc.w {0001000000000000b+980+RESTORE}
		dc.b "SATELsrv cs. ok "

		dc.w {0010000000000000b+988}
		dc.b "Mob.alk.-csatl. "

		dc.w {0010000000000000b+988+RESTORE}
		dc.b "Mob.alk.-lecsat."

		dc.w {0010000000000000b+989}
		dc.b "Bejel. (INT-VG) "

		dc.w {0010000000000000b+989+RESTORE}
		dc.b "Kijel. (INT-VG) "

		dc.w {0001100000000000b+991}
		dc.b "Auto.áth.(szab) "

		dc.w {0001100000000000b+991+RESTORE}
		dc.b "A.áth.törl(szab)"

		dc.w {0010000000000000b+UF_ConfTRBL}
		dc.b "Hibák megerősít."

		dc.w {0010000000000000b+UF_ConfBatRX}
		dc.b "Al.RX e.h.meger."

		dc.w {0010000000000000b+UF_ConfBatABAX}
		dc.b "Al.ABAX e.h.meg."

		dc.w {0010000000000000b+UF_LowRX}
		dc.b "Al.RX táv. elem "

		dc.w {0010000000000000b+UF_LowABAX}
		dc.b "Al.ABAX táv.el. "

		dc.w {0001000000000000b+997}
		dc.b "Hossz. FOGL.áll."

		dc.w {0001000000000000b+997+RESTORE}
		dc.b "Hossz. FOGL.vége"

		dc.w {0010100000000000b+1001}
		dc.b "Kényszer élesít."

		dc.w {0000000000000000b+1002}
		dc.b "Nincs háló PING "

		dc.w {0000000000000000b+1002+RESTORE}
		dc.b "Háló OK PING    "

		dc.w {0010000000000000b+1005}
		dc.b "ETH letölt.ind  "

		dc.w {0001000000000000b+1020}
		dc.b "ETHM1 ind. hiba "

		dc.w {0001000000000000b+1020+RESTORE}
		dc.b "ETHM1 ind. OK   "

		dc.w 0
